

**Конверзија на \*.dwg фајл во \*.shp фајл (QGIS)**


1. Го отвараме dwg фајлот во AutoCad




* 1. 🡪Го селектираме опфатот што сакаме да го претвориме во .\*shp фајл




1.3 🡪Десен клик на опфатот Clipboard🡪 Copy




1.4 🡪Во New Drawing притискаме десен клик 🡪 Paste to original coordinates




1.5 🡪 Го зачувуваме опфатот во нов .\*dxf фајл




1.6 🡪 Го селектираме во која верзија сакаме да биде зачувано




1. Отвараме QGIS и го вчитуваме dxf фајлот во алатката Layer🡪Add Vector Layer.




2.1 Add Vector Layer🡪Browse🡪Opfat го селектираме опфатот




2.2 Од кога е селектирано опфатот со притискање на копчето🡪 Open




2.3 🡪 Го бираме координатниот систем Mаcedonia State Coordinate System zone 7🡪 OK







🡪Vector🡪Geometry Tools🡪Lines to polygons




Со притискање на копчето🡪 Run



Го добиваме полигонот



Десен клик на layerot🡪Polygon🡪Save As



🡪Browse 🡪 Селектираме каде сакаме да биде зачувано🡪 ОК

